**ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZAPROSZENIA**

**OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE**

|  |  |
| --- | --- |
| **PARAMETRY TECHNICZNE** | **Parametr oferowany****(PROSZĘ WSKAZAĆ)** |
| **Aparaty VoIP**  | 8 sztuk |
| **Charakterystyczne funkcje:** Obsługa 6 kont SIP i analogowej linii stacjonarnej, Rozbudowa do 6 słuchawek, Do 3 rozmów jednocześnie (2 VoIP + 1 PSTN), Dostęp do wiadomości e-mail, Transfer wpisów książki telefonicznej ze smartfona do słuchawki za pomocą bezpłatnej aplikacji. |  |
| **Interfejsy:** - a/b (analogowy – RJ11) - IP/Ethernet (IEEE 802.3) dla VoIP  |  |
| **Standardy:** DECT, GAP, DHCP, SIP, RTP, STUN, POP3(S)  |  |
| **Konfiguracja:** - 1 linia analogowa (PSTN) - 6 linii SIP  |  |
| **Słuchawki:** Meldowanie do 6 słuchawek (w zestawie 1 słuchawka) |  |
| **Jakość dźwięku:** Technologia HDSP TM, Komfortowy tryb głośnomówiący z doskonałą jakością dźwięku, Regulowana głośność rozmowy (5 stopni głośności słuchawki, 5 stopni w trybie głośnomówiącym), Dedykowany głośnik dla trybu głośnomówiącego, Regulowana głośność sygnałów dzwonka (5 poziomów oraz wyłączenie przyciskiem „\*”), Dwa profile ustawień dźwięku, Złącze zestawu słuchawkowego (mono) – jack 2,5mm. |  |
| **Zasięg:**Zasięg wewnątrz: do 50 metrów, Zasięg na zewnątrz: do 300 metrów, Możliwość powiększenia zasięgu przy użyciu Repeater. |  |
| **Czas działania:**Czas rozmów: do 14 godzin, Czas czuwania: do 320 godzin. |  |
| **Telefonia VoIP i stacjonarna:**Obsługa 6 słuchawek i 6 kont SIP oraz 1 analogowej linii stacjonarnej, Indywidualne przypisanie linii dla każdej ze słuchawek w zakresie połączeń przychodzących i wychodzących, Łatwa instalacja i konfiguracja dzięki wbudowanemu kreatorowi zawierającemu ustawienia najpopularniejszych operatorów VoIP (brak potrzeby dostępu z PC), Możliwość korzystania z autoprovisioningu ustawień 1, Zaawansowana konfiguracja przez przeglądarkę internetową (wbudowany interfejs web), Automatyczna aktualizacja oprogramowania inicjowana z poziomu słuchawki, Obsługa mechanizmów Quality of Service: ToS, Diffserv, DSCP, Obsługa połączeń konferencyjnych, wstrzymywania połączenia, połączeń oczekujących, przekierowania połączeń, Automatyczne przełączenie na linię analogową w przypadku awarii łącza VoIP. |  |
| **Książki telefoniczne online:** Dostęp do książek telefonicznych online, np. KlickTel, Automatyczne pobieranie nazw z książki dla połączeń przychodzących. |  |
| **E-mail:**Dostęp do konta poczty e-mail POP3/POP3S, Odczyt wiadomości na słuchawce: nadawca, data i godzina, temat (do 560 znaków), Optyczna sygnalizacja nowych wiadomości (miganie przycisku MWI). |  |
| **Aplikacje:** Wbudowane serwisy informacyjne: prognoza pogody, Facebook, e-Bay, Twitter, Wikipedia, książki telefoniczne online, itp., Możliwość ustawienia powiadomień z aplikacji jako wygaszacza ekranu, np: prognozy pogody, kanałów RSS, statusów Facebook, e-Bay, Twitter, horoskopu, itp.  |  |
| **Wybieranie numerów:** Książka telefoniczna na 200 numerów z opisem (imię, nazwisko, 3 numery telefonów, adres e-mail, melodia VIP, rocznica), Wybieranie numeru z możliwością korekcji przed zestawieniem połączenia, Możliwość zdefiniowania do 30 reguł wybierania: - wybór linii zależnie od numeru telefonicznego - ręczny wybór linii - wybieranie SIP URI, Lista ponownego wybierania 20 ostatnich numerów, Szybkie wybieranie numerów (skróty przyciskami numerycznymi 2-9), Tryb wybierania DTMF lub impulsowy (programowalny), Automatyczna obsługa prefiksów.  |  |
| **Odbieranie połączeń:**Identyfikacja numeru dzwoniącego CLIP 1, Możliwość zdefiniowania melodii dla wpisów VIP, Melodie dzwonka do wyboru: - 30 melodii w słuchawce - 5 poziomów głośności + narastający + wyłączony, Oddzielne ustawienie sygnału dzwonka dla połączeń wewnętrznych oraz każdego wpisu w książce telefonicznej, Tryb nocny: wyciszanie sygnału dzwonka w ustawionych godzinach, Wyciszanie sygnału dzwonka dla połączeń z numerów zastrzeżonych.  |  |
| **Listy połączeń:**Lista 30 odebranych i nieodebranych połączeń, Lista 20 wybranych numerów, Powiadomienie SMS o nieodebranym połączeniu. |  |
| **Funkcje dodatkowe:** Darmowa aplikacja do kopiowania kontaktów ze smartfona do słuchawki, Przypomnienie o urodzinach, Budzik z funkcją drzemki, Babyfon / monitoring pomieszczenia, Direct call (baby call) – wybieranie zaprogramowanego numeru naciśnięciem dowolnego przycisku, Data i czas chronione w przypadku utraty zasilania, Możliwość edycji nazwy na liście słuchawek wewnętrznych, Anteny wewnętrzne, Możliwość montażu stacji bazowej na ścianie.  |  |
| **Wyświetlacz:** Podświetlany kolorowy wyświetlacz graficzny TFT (1,8”, 38 x 32 mm, 128 x 160pikseli, 65 tyś. kolorów), 2 układy kolorów wyświetlacza (jasny / ciemny), Wygaszacze ekranu, Wyświetlanie: - daty i godziny - siły sygnału i stanu naładowania akumulatorów - czasu trwania aktualnej rozmowy.  |  |
| **Menu:**Wygodne w użyciu menu w 24 językach (niemiecki, angielski, francuski, włoski, hiszpański, portugalski, holenderski, duński, norweski, szwedzki, fiński, czeski, polski, turecki, grecki, węgierski, rosyjski, chorwacki, słoweński, rumuński, serbski, kataloński, bułgarski, ukraiński), Menu oparte o ikony i teksty oraz przyciski funkcyjne wyświetlacza.  |  |
| **Klawiatura:** Ergonomiczna klawiatura z materiałów wysokiej jakości, Pięciokierunkowy przycisk nawigacyjny, Podświetlana klawiatura (kolor bursztynowy), Podświetlane przycisk wiadomości (MWI), Blokada klawiatury (długie naciśnięcie „#”), Wyłączenie dzwonka (długie naciśnięcie „\*”), Funkcja Flash (R) – (długie naciśnięcie „0”). |  |
| **ECO-DECT** Do 60% niższe zużycie energii2 (energooszczędny zasilacz impulsowy na wyposażeniu), Redukcja mocy nadawania prawie do zera po odstawieniu słuchawki do stacji bazowej (tylko przy 1 zalogowanej słuchawce), Tryb ECO – manualna redukcja mocy nadawania o 80%3, Tryb ECO Plus – redukcja do 100% mocy nadawania dla wszystkich zalogowanych słuchawek4, Płynna redukcja mocy nadawania w zależności od odległości między stacją bazową a słuchawką.  |  |
| **Współpracujące akcesoria:** Repeater, Przypinany zestaw głośnomówiący, Słuchawka mono ze złączem jack 2,5 mm, Maksymalnie 6 słuchawek zalogowanych w stacji bazowej.  |  |
| **Funkcje systemu z więcej niż 1 słuchawką** Darmowe rozmowy wewnętrzne między słuchawkami, 3 rozmowy jednocześnie (2 VoIP, 1 analogowa), Transfer książki telefonicznej między słuchawkami, Połączenia wewnętrzne do wszystkich lub do wybranej słuchawki, Przekazywanie połączeń zewnętrznych do innych słuchawek z uprzednią konsultacją, Konferencja trójstronna (1 rozm. zewn. + 2 rozm. wewn.), Połączenia zewnętrzne sygnalizowane we wszystkich słuchawkach.  |  |
| **Dane techniczne** **Słuchawka:** Czas gotowości: do 320 godzin, Czas rozmów: do 14 godzin, Akumulator: 2xAAA (NiMH), Czas ładowania: 8 godzin w stacji bazowej, Zasięg w pomieszczeniu: do 50 metrów, Zasięg na zewnątrz: do 300 metrów, Wymiary: Długość: 27 mm, Szerokość: 48 mm, Wysokość: 156 mm,Masa: 110 g.  |  |
| **Stacja bazowa:** Zasilanie 230V poprzez załączony zasilacz impulsowy, Ładowanie słuchawki w stacji bazowej, Możliwość montażu na ścianie, Przycisk przywołania słuchawek, Podłączenie do 1 linii analogowej PSTN (RJ11) i Ethernet (IEEE 802.3, RJ45), Możliwość zameldowania 6 słuchawek, Wymiary: Długość: 46 mm, Szerokość: 132 mm, Wysokość: 105 mm, Masa: 120 g. |  |

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*podpis i pieczątka imienna*

*osoby upoważnionej do reprezentowania firmy*