***Załącznik nr 6 do SIWZ***

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**PAKIET NR 1 - MEBLE MEDYCZNE METALOWE ZE STALI KWASOODPORNEJ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis parametrów technicznych** | **Warunek graniczny (*rysunek poglądowy*)** | **PARAMETRY OFEROWANE (opis, komentarz - proszę podać)** |
|  | **Dotyczy poz. 1-3:*** meble w całości wykonane z blach ocynkowanych malowanych farbami proszkowymi,
* fronty oraz korpusy mebli wykonane są w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym odpornym na wilgoć,
* gładkie ściany wewnętrzne szaf i szafek konstrukcyjnie wyposażone są w rastry umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia montowanych wewnątrz elementów takich jak półki, ramy koszy i kuwet,
* półki wykonane z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo ze skokową regulacją wysokości położenia mocowane na wspornikach w kształcie litery „L” wykonane ze stopu aluminium,
* blaty robocze o grubości 30 mm ze stali kwasoodpornej z wygłuszeniem.
 | **TAK** |  |
| **1** | **SZAFKA Z PIĘCIOMA SZUFLADAMI - 3 szt.*** szafka jednokomorowa,
* 5 x szuflada o pełnym wysuwie,
* **wymiary:** 600mm x 600mm x 900mm,
* lakierowana proszkowo – ze stali nierdzewnej
* gwarancja: co najmniej 12 miesięcy.
 | **TAK** |  |
| **2** | **SZAFKA JEDNODRZWIOWA Z CZTEREMA SZUFLADAMI - 3 szt.*** 1 x drzwi pełne,
* 1 x przestawna półka,
* 4 x szuflada o pełnym wysuwie,
* **wymiary:** 800mm x 600mm x 900 mm
* lakierowana proszkowo – ze stali nierdzewnej
* gwarancja: co najmniej 12 miesięcy.
 | **TAK** |  |
| **3** | **SZAFA MEDYCZNA CZTERODRZWIOWA PRZESZKLONA – 3 szt.*** szafa dwukomorowa,
* 2 x drzwi przeszklone,
* 2 x drzwi pełne,
* 4 x przestawna półka,
* **wymiary:** 800mm x 600mm x 2100mm
* lakierowana proszkowo – ze stali nierdzewnej
* gwarancja: co najmniej 12 miesięcy.
 | **TAK** |  |
| **4** | **STOJAK Z MISĄ – 3 szt.*** stojak z misą na odpady wykonany ze stali kwasoodpornej,
* zdejmowana misa o poj. 3 lub 6l,
* 5 kół ø 50 mm, każde z blokadą**.**
* gwarancja: co najmniej 12 miesięcy.
 | **TAK** |  |
| **5** | **STOLIK DO INSTRUMENTÓW – 4 szt.*** stolik typu MAYO wykonany ze stali kwasoodpornej,
* blat roboczy zagłębiony, obracany w zakresie 360 stopni,
* blokada obrotu blatu,
* hydrauliczna regulacja wysokości blatu realizowana za pomocą dźwigni nożnej,
* maksymalna nośność: 40 kg,
* 3 koła ø 50 mm, każde z blokadą
* gwarancja: co najmniej 12 miesięcy.
 | **Znalezione obrazy dla zapytania stolik do instrumentów typu mayoTAK** |  |

**Uwaga: w kolumnie „WARUNEK GRANICZNY” wyrażenie TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.**

 , dnia \_\_\_/\_\_\_/2019 r.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*podpis i pieczątka imienna*

*osoby upoważnionej do reprezentowania firmy*

**PAKIET NR 2 – MEBLE BIUROWO-SOCJALNE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis parametrów technicznych** | **Warunek graniczny (*rysunek poglądowy*)** | **PARAMETRY OFEROWANE (opis, komentarz - proszę podać)** |
| **1** | **BIURKO LEKARSKIE 140x70 – 2 szt.:*** wykonane z płyty laminowanej,
* wzmocnione stelażem stalowym,
* obrzeża biurka oklejone PCV,
* biurko w kolorze: bieli
* szafka z 3 szufladami,
* półka na klawiaturę opcjonalnie,
* wymiary (SxGxW): 1400 x 700 x 760 mm,
* gwarancja: co najmniej 12 miesięcy.
 | **TAK****Znalezione obrazy dla zapytania biurko lekarskie BM1** |  |
| **2** | **KRZESŁO METALOWE ISO TAPICEROWANE CHROM – 2 szt.**gwarancja: co najmniej 12 miesięcy.**Kolor niebieski** | **TAK** |  |
| **3** | **FOTEL LEKARSKI Z OPARCIEM – 4 szt.**Opis szczegółowy:* regulacja wysokości siedziska,
* regulacja wysokości oparcia,
* regulacja kąta oparcia,
* podstawa czarna metalowa chromowana (gwiazda 5 ramion),
* kółka w podstawie
* kolor niebieski

Dane techniczne:* wymiary siedziska: szer. 410 mm (+/-10 mm), gł. 340 mm (+/-10 mm),
* wysokość siedziska regulowana pneumatycznie w zakresie: 460 - 580 mm.
* gwarancja: co najmniej 12 miesięcy.
 | **Fotel lekarski z oparciemTAK** |  |
| **4** | TABORET – STOŁEK MEDYCZNY – 13 szt.* pięcioramienna podstawa wykonana ze stali chromowanej,
* regulacja wysokości realizowana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą,
* siedzisko ø 360 mm,
* 5 kół ø 50 mm, każde z blokadą,
* Kolor niebieski – 1 szt, Kolor zielony – 12 szt
* gwarancja: co najmniej 12 miesięcy.
 | **C:\Users\andrzej.ornatowski\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\E8AFAE30.tmpTAK** |  |

**Uwaga: w kolumnie „WARUNEK GRANICZNY” wyrażenie TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.**

 , dnia \_\_\_/\_\_\_/2019 r.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*podpis i pieczątka imienna*

*osoby upoważnionej do reprezentowania firmy*

**PAKIET NR 3 – SZAFY LEKARSKIE METALOWE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis parametrów technicznych** | **Warunek graniczny (*rysunek poglądowy*)** | **PARAMETRY OFEROWANE (opis, komentarz - proszę podać)** |
| **1** | **SZAFA DWUDZIELNA, PRZESZKLONE GÓRNE DRZWI I BOKI – 2 szt.**:* wykonana z blachy, malowana farbą proszkową na biało,
* część górna szafy posiada przeszklenia drzwi i boków,
* w środku dwie półki hartowane szkłem z udźwigiem do 25 kg,
* część dolna zabudowana z uchylnymi drzwiami, wyposażona w jedną półkę,
* szafa zamykana na zamek baskwilowy,
* osadzona na regulowanych stopkach.
* gwarancja: co najmniej 12 miesięcy.

**Dane Techniczne:**Wysokość szafy - 1800 mmSzerokość szafy - 600 mmGłębokość szafy - 420 mm | **TAK**Szafa dwudzielna, przeszklone górne drzwi i boki MDBW/1 |  |
| **2** | **SZAFA LEKARSKA DWUDZIELNA, PRZESZKLONE GÓRNE DRZWI I BOKI – 1 szt.:*** wykonana z blachy, malowana farbą proszkową na biało,
* szafa dwudzielna,
* część górna posiada przeszklone drzwi i boki,
* dół zabudowany zamykanymi pełnymi drzwiami uchylnymi.
* szafa osadzona na stopkach regulowanych,
* szafa zamykana na zamek baskwilowy.

**Dane techniczne:*** wysokość szafy - 1800 mm
* szerokość szafy - 900 mm
* głębokość szafy - 420 mm
* gwarancja: co najmniej 12 miesięcy.
 | **TAK**Szafa lekarska dwudzielna, przeszklone górne drzwi i boki MDBW/2 |  |

**Uwaga: w kolumnie „WARUNEK GRANICZNY” wyrażenie TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.**

 , dnia \_\_\_/\_\_\_/2019 r.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*podpis i pieczątka imienna*

*osoby upoważnionej do reprezentowania firmy*

**PAKIET NR 4 – WÓZEK ODDZIAŁOWY WIELOFUNKCYJNY**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis parametrów technicznych** | **Warunek graniczny (rysunek poglądowy)** | **PARAMETRY OFEROWANE (opis, komentarz - proszę podać)** |
| **1** | **WÓZEK ODDZIAŁOWY WIELOFUNKCYJNY Z KOSZEM – 1 szt.****Wózek wykonany z wytrzymałego tworzywa PP na aluminiowej ramie:*** **posiada wygodny blat roboczy, uchwyty oraz panele boczne z tworzywa ABS,**
* **posiada dwie półki dostępne z jednej strony,**
* **jest wyposażony w kosz,**
* **dwa z czterech kół przeciwpyłowych zaopatrzone są w blokady,Specyfikacja:Szerokość z uchwytami: 900 mm,Szerokość: 760 mm,Głębokość: 490 mm,Wysokość: 1040 mm,Wysokość bez kół: 940 mm.**
* gwarancja: co najmniej 12 miesięcy.
 | **TAK**  |  |

**Uwaga: w kolumnie „WARUNEK GRANICZNY” wyrażenie TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.**

 , dnia \_\_\_/\_\_\_/2019 r.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*podpis i pieczątka imienna*

*osoby upoważnionej do reprezentowania firmy*

**PAKIET NR 5 – FOTEL DO POBIERANIA KRWI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis parametrów technicznych** | **Warunek graniczny *(rysunek poglądowy)*** | **PARAMETRY OFEROWANE (opis, komentarz - proszę podać)** |
| **1** | **FOTEL DO POBIERANIA KRWI Z REGULACJĄ OPARCIA – 1 szt.** możliwość regulacji oparcia,* dwa niezależne podłokietniki z możliwością regulacji, dostosowane do wysokości pacjenta,
* profilowany zagłówek stabilizujący okolicę głowy,
* materiał tapicerki -w kolorze niebieskim, łatwy w utrzymaniu czystości i dezynfekcji,
* wyrób medyczny posiadający aktualne zgłoszenie,
* wyrób medyczny posiadający aktualne certyfikaty,
* płynna regulacja wysokości umożliwiająca zmianę wysokości podłokietników i ich kierunku w zakresie 180°.

**Specyfikacja**:* regulacja wysokości - stała wysokość
* regulacja oparcia - skokowa
* regulacja siedziska - bez regulacji
* szerokość siedziska - 42,5 cm
* zakres wysokości - 46 cm - stała wysokość.
* gwarancja: co najmniej 12 miesięcy.
 | Fotel do pobierania krwi z regulacją oparcia FL-1**TAK** |  |

**Uwaga: w kolumnie „WARUNEK GRANICZNY” wyrażenie TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.**

 , dnia \_\_\_/\_\_\_/2019 r.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*podpis i pieczątka imienna*

*osoby upoważnionej do reprezentowania firmy*

**PAKIET NR 6 – WÓZEK TRANSPORTOWY DO PRZEWOŻENIA PACJENTÓW**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis parametrów technicznych** | **Warunek graniczny *(rysunek poglądowy)*** | **PARAMETRY OFEROWANE (opis, komentarz - proszę podać)** |
| **1** | **WÓZEK TRANSPORTOWY – 1 szt.*** funkcja umożliwiająca manewrowanie i prowadzenie fotela i pokonywanie zakrętów,
* centralny hamulec uruchamiany jednym dotknięciem zmniejszający konieczność schylania się i sięgania,
* kółka chroniące przed przewróceniem zwiększające stabilność i bezpieczeństwo pacjentów,
* sztywna rama, umożliwiająca wsuwanie jednego fotela w drugi zmniejszająca ryzyko kradzieży,
* rama fotela zbudowana z połączonych bezszwowo elementów, które są łatwe do dezynfekcji i nadają się do mycia ciśnieniowego,
* ruchome, ale nieodłączalne elementy,
* chromowany wytrzymały stojak na kroplówki chroniący przed rdzewieniem i zawierający wbudowane haczyki zwiększające bezpieczeństwo.

**Specyfikacja**:Całkowita długość - 102 cmCałkowita szerokość - 71,8 cmSzerokość siedziska - 54,6 cmDopuszczalne obciążenie - 227 kgWysokość siedziska od podnóżka - 38,1 cmWysokość siedziska od podłoża - 53,3 cmWysokość fotela ze stojakiem na kroplówki - 185,4 cmWysokość fotela bez stojaka na kroplówki - 114,3 cm* gwarancja: co najmniej 12 miesięcy.
 | **TAK**Wózek transportowy Stryker Prime TC |  |

**Uwaga: w kolumnie „WARUNEK GRANICZNY” wyrażenie TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.**

 , dnia \_\_\_/\_\_\_/2019 r.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*podpis i pieczątka imienna*

*osoby upoważnionej do reprezentowania firmy*

**PAKIET NR 7 – STOLIK PRZYŁÓŻKOWY**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis parametrów technicznych** | **Warunek graniczny *(rysunek poglądowy)*** | **PARAMETRY OFEROWANE (opis, komentarz - proszę podać)** |
| **1** | **STOLIK PRZYŁÓŻKOWY – 8 szt.*** blat laminowany z podwyższonymi krawędziami,
* wymiary blatu: 40 cm x 60 cm,
* szerokość całkowita: 40 cm,
* długość całkowita: 60 cm,
* wysokość maksymalna: 105 cm.
* zakres regulacji: 70 - 105 cm,
* wymiary podstawy: 40 cm x 72 cm,
* waga: max 7 kg,
* maksymalne obciążenie: 10 kg,
* grubość blatu: 12 mm,
* blokada kółek,
* nachylenie blatu regulowane bezstopniowo i płynnie aż do kąta 90°,
* kolor: popielaty,
* gwarancja: co najmniej 12 miesięcy.
 | **TAK****Stolik przyłóżkowy "EASY"** |  |

**Uwaga: w kolumnie „WARUNEK GRANICZNY” wyrażenie TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.**

 , dnia \_\_\_/\_\_\_/2019 r.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*podpis i pieczątka imienna*

*osoby upoważnionej do reprezentowania firmy*