***Załącznik nr 6 do SIWZ***

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**PAKIET NR 1 - MEBLE MEDYCZNE METALOWE ZE STALI KWASOODPORNEJ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis parametrów technicznych** | **Warunek graniczny (*rysunek poglądowy*)** | **PARAMETRY OFEROWANE (opis, komentarz - proszę podać)** |
|  | **Dotyczy poz. 1-3:**   * meble w całości wykonane z blach ocynkowanych malowanych farbami proszkowymi, * fronty oraz korpusy mebli wykonane są w systemie dwuwarstwowym z wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym odpornym na wilgoć, * gładkie ściany wewnętrzne szaf i szafek konstrukcyjnie wyposażone są w rastry umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia montowanych wewnątrz elementów takich jak półki, ramy koszy i kuwet, * półki wykonane z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo ze skokową regulacją wysokości położenia mocowane na wspornikach w kształcie litery „L” wykonane ze stopu aluminium, * blaty robocze o grubości 30 mm ze stali kwasoodpornej z wygłuszeniem. | **TAK** |  |
| **1** | **SZAFKA Z PIĘCIOMA SZUFLADAMI - 3 szt.**   * szafka jednokomorowa, * 5 x szuflada o pełnym wysuwie, * **wymiary:** 600mm x 600mm x 900mm, * lakierowana proszkowo – ze stali nierdzewnej * gwarancja: co najmniej 12 miesięcy. | **TAK** |  |
| **2** | **SZAFKA JEDNODRZWIOWA Z CZTEREMA SZUFLADAMI - 3 szt.**   * 1 x drzwi pełne, * 1 x przestawna półka, * 4 x szuflada o pełnym wysuwie, * **wymiary:** 800mm x 600mm x 900 mm * lakierowana proszkowo – ze stali nierdzewnej * gwarancja: co najmniej 12 miesięcy. | **TAK** |  |
| **3** | **SZAFA MEDYCZNA CZTERODRZWIOWA PRZESZKLONA – 3 szt.**   * szafa dwukomorowa, * 2 x drzwi przeszklone, * 2 x drzwi pełne, * 4 x przestawna półka, * **wymiary:** 800mm x 600mm x 2100mm * lakierowana proszkowo – ze stali nierdzewnej * gwarancja: co najmniej 12 miesięcy. | **TAK** |  |
| **4** | **STOJAK Z MISĄ – 3 szt.**   * stojak z misą na odpady wykonany ze stali kwasoodpornej, * zdejmowana misa o poj. 3 lub 6l, * 5 kół ø 50 mm, każde z blokadą**.** * gwarancja: co najmniej 12 miesięcy. | **TAK** |  |
| **5** | **STOLIK DO INSTRUMENTÓW – 4 szt.**   * stolik typu MAYO wykonany ze stali kwasoodpornej, * blat roboczy zagłębiony, obracany w zakresie 360 stopni, * blokada obrotu blatu, * hydrauliczna regulacja wysokości blatu realizowana za pomocą dźwigni nożnej, * maksymalna nośność: 40 kg, * 3 koła ø 50 mm, każde z blokadą * gwarancja: co najmniej 12 miesięcy. | **Znalezione obrazy dla zapytania stolik do instrumentów typu mayoTAK** |  |

**Uwaga: w kolumnie „WARUNEK GRANICZNY” wyrażenie TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.**

, dnia \_\_\_/\_\_\_/2019 r.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*podpis i pieczątka imienna*

*osoby upoważnionej do reprezentowania firmy*

**PAKIET NR 2 – MEBLE BIUROWO-SOCJALNE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis parametrów technicznych** | **Warunek graniczny (*rysunek poglądowy*)** | **PARAMETRY OFEROWANE (opis, komentarz - proszę podać)** |
| **1** | **BIURKO LEKARSKIE 140x70 – 2 szt.:**   * wykonane z płyty laminowanej, * wzmocnione stelażem stalowym, * obrzeża biurka oklejone PCV, * biurko w kolorze: bieli * szafka z 3 szufladami, * półka na klawiaturę opcjonalnie, * wymiary (SxGxW): 1400 x 700 x 760 mm, * gwarancja: co najmniej 12 miesięcy. | **TAK**  **Znalezione obrazy dla zapytania biurko lekarskie BM1** |  |
| **2** | **KRZESŁO METALOWE ISO TAPICEROWANE CHROM – 2 szt.**  gwarancja: co najmniej 12 miesięcy.  **Kolor niebieski** | **TAK** |  |
| **3** | **FOTEL LEKARSKI Z OPARCIEM – 4 szt.**  Opis szczegółowy:   * regulacja wysokości siedziska, * regulacja wysokości oparcia, * regulacja kąta oparcia, * podstawa czarna metalowa chromowana (gwiazda 5 ramion), * kółka w podstawie * kolor niebieski   Dane techniczne:   * wymiary siedziska: szer. 410 mm (+/-10 mm), gł. 340 mm (+/-10 mm), * wysokość siedziska regulowana pneumatycznie w zakresie: 460 - 580 mm. * gwarancja: co najmniej 12 miesięcy. | **Fotel lekarski z oparciemTAK** |  |
| **4** | TABORET – STOŁEK MEDYCZNY – 13 szt.   * pięcioramienna podstawa wykonana ze stali chromowanej, * regulacja wysokości realizowana za pomocą sprężyny gazowej z blokadą, * siedzisko ø 360 mm, * 5 kół ø 50 mm, każde z blokadą, * Kolor niebieski – 1 szt, Kolor zielony – 12 szt * gwarancja: co najmniej 12 miesięcy. | **C:\Users\andrzej.ornatowski\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\E8AFAE30.tmpTAK** |  |

**Uwaga: w kolumnie „WARUNEK GRANICZNY” wyrażenie TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.**

, dnia \_\_\_/\_\_\_/2019 r.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*podpis i pieczątka imienna*

*osoby upoważnionej do reprezentowania firmy*

**PAKIET NR 3 – SZAFY LEKARSKIE METALOWE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis parametrów technicznych** | **Warunek graniczny  (*rysunek poglądowy*)** | **PARAMETRY OFEROWANE (opis, komentarz - proszę podać)** |
| **1** | **SZAFA DWUDZIELNA, PRZESZKLONE GÓRNE DRZWI I BOKI – 2 szt.**:   * wykonana z blachy, malowana farbą proszkową na biało, * część górna szafy posiada przeszklenia drzwi i boków, * w środku dwie półki hartowane szkłem z udźwigiem do 25 kg, * część dolna zabudowana z uchylnymi drzwiami, wyposażona w jedną półkę, * szafa zamykana na zamek baskwilowy, * osadzona na regulowanych stopkach. * gwarancja: co najmniej 12 miesięcy.   **Dane Techniczne:**  Wysokość szafy - 1800 mm Szerokość szafy - 600 mm Głębokość szafy - 420 mm | **TAK**  Szafa dwudzielna, przeszklone górne drzwi i boki MDBW/1 |  |
| **2** | **SZAFA LEKARSKA DWUDZIELNA, PRZESZKLONE GÓRNE DRZWI  I BOKI – 1 szt.:**   * wykonana z blachy, malowana farbą proszkową na biało, * szafa dwudzielna, * część górna posiada przeszklone drzwi  i boki, * dół zabudowany zamykanymi pełnymi drzwiami uchylnymi. * szafa osadzona na stopkach regulowanych, * szafa zamykana na zamek baskwilowy.   **Dane techniczne:**   * wysokość szafy - 1800 mm * szerokość szafy - 900 mm * głębokość szafy - 420 mm * gwarancja: co najmniej 12 miesięcy. | **TAK**  Szafa lekarska dwudzielna, przeszklone górne drzwi i boki MDBW/2 |  |

**Uwaga: w kolumnie „WARUNEK GRANICZNY” wyrażenie TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.**

, dnia \_\_\_/\_\_\_/2019 r.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*podpis i pieczątka imienna*

*osoby upoważnionej do reprezentowania firmy*

**PAKIET NR 4 – WÓZEK ODDZIAŁOWY WIELOFUNKCYJNY**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis parametrów technicznych** | **Warunek graniczny  (rysunek poglądowy)** | **PARAMETRY OFEROWANE (opis, komentarz - proszę podać)** |
| **1** | **WÓZEK ODDZIAŁOWY WIELOFUNKCYJNY Z KOSZEM – 1 szt.** **Wózek wykonany z wytrzymałego tworzywa PP na aluminiowej ramie:**   * **posiada wygodny blat roboczy, uchwyty oraz panele boczne z tworzywa ABS,** * **posiada dwie półki dostępne z jednej strony,** * **jest wyposażony w kosz,** * **dwa z czterech kół przeciwpyłowych zaopatrzone są w blokady, Specyfikacja: Szerokość z uchwytami: 900 mm, Szerokość: 760 mm, Głębokość: 490 mm, Wysokość: 1040 mm, Wysokość bez kół: 940 mm.** * gwarancja: co najmniej 12 miesięcy. | **TAK** |  |

**Uwaga: w kolumnie „WARUNEK GRANICZNY” wyrażenie TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.**

, dnia \_\_\_/\_\_\_/2019 r.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*podpis i pieczątka imienna*

*osoby upoważnionej do reprezentowania firmy*

**PAKIET NR 5 – FOTEL DO POBIERANIA KRWI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis parametrów technicznych** | **Warunek graniczny  *(rysunek poglądowy)*** | **PARAMETRY OFEROWANE (opis, komentarz - proszę podać)** |
| **1** | **FOTEL DO POBIERANIA KRWI Z REGULACJĄ OPARCIA – 1 szt.**możliwość regulacji oparcia,  * dwa niezależne podłokietniki z możliwością regulacji, dostosowane do wysokości pacjenta, * profilowany zagłówek stabilizujący okolicę głowy, * materiał tapicerki -w kolorze niebieskim, łatwy w utrzymaniu czystości i dezynfekcji, * wyrób medyczny posiadający aktualne zgłoszenie, * wyrób medyczny posiadający aktualne certyfikaty, * płynna regulacja wysokości umożliwiająca zmianę wysokości podłokietników i ich kierunku w zakresie 180°.   **Specyfikacja**:   * regulacja wysokości - stała wysokość * regulacja oparcia - skokowa * regulacja siedziska - bez regulacji * szerokość siedziska - 42,5 cm * zakres wysokości - 46 cm - stała wysokość. * gwarancja: co najmniej 12 miesięcy. | Fotel do pobierania krwi z regulacją oparcia FL-1**TAK** |  |

**Uwaga: w kolumnie „WARUNEK GRANICZNY” wyrażenie TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.**

, dnia \_\_\_/\_\_\_/2019 r.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*podpis i pieczątka imienna*

*osoby upoważnionej do reprezentowania firmy*

**PAKIET NR 6 – WÓZEK TRANSPORTOWY DO PRZEWOŻENIA PACJENTÓW**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis parametrów technicznych** | **Warunek graniczny  *(rysunek poglądowy)*** | **PARAMETRY OFEROWANE (opis, komentarz - proszę podać)** |
| **1** | **WÓZEK TRANSPORTOWY – 1 szt.**  * funkcja umożliwiająca manewrowanie  i prowadzenie fotela i pokonywanie zakrętów, * centralny hamulec uruchamiany jednym dotknięciem zmniejszający konieczność schylania się i sięgania, * kółka chroniące przed przewróceniem zwiększające stabilność i bezpieczeństwo pacjentów, * sztywna rama, umożliwiająca wsuwanie jednego fotela w drugi zmniejszająca ryzyko kradzieży, * rama fotela zbudowana z połączonych bezszwowo elementów, które są łatwe do dezynfekcji i nadają się do mycia ciśnieniowego, * ruchome, ale nieodłączalne elementy, * chromowany wytrzymały stojak na kroplówki chroniący przed rdzewieniem i zawierający wbudowane haczyki zwiększające bezpieczeństwo.   **Specyfikacja**:  Całkowita długość - 102 cm  Całkowita szerokość - 71,8 cm  Szerokość siedziska - 54,6 cm  Dopuszczalne obciążenie - 227 kg  Wysokość siedziska od podnóżka - 38,1 cm  Wysokość siedziska od podłoża - 53,3 cm  Wysokość fotela ze stojakiem na kroplówki - 185,4 cm  Wysokość fotela bez stojaka na kroplówki - 114,3 cm   * gwarancja: co najmniej 12 miesięcy. | **TAK**  Wózek transportowy Stryker Prime TC |  |

**Uwaga: w kolumnie „WARUNEK GRANICZNY” wyrażenie TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.**

, dnia \_\_\_/\_\_\_/2019 r.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*podpis i pieczątka imienna*

*osoby upoważnionej do reprezentowania firmy*

**PAKIET NR 7 – STOLIK PRZYŁÓŻKOWY**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis parametrów technicznych** | **Warunek graniczny  *(rysunek poglądowy)*** | **PARAMETRY OFEROWANE (opis, komentarz - proszę podać)** |
| **1** | **STOLIK PRZYŁÓŻKOWY – 8 szt.**   * blat laminowany z podwyższonymi krawędziami, * wymiary blatu: 40 cm x 60 cm, * szerokość całkowita: 40 cm, * długość całkowita: 60 cm, * wysokość maksymalna: 105 cm. * zakres regulacji: 70 - 105 cm, * wymiary podstawy: 40 cm x 72 cm, * waga: max 7 kg, * maksymalne obciążenie: 10 kg, * grubość blatu: 12 mm, * blokada kółek, * nachylenie blatu regulowane bezstopniowo i płynnie aż do kąta 90°, * kolor: popielaty, * gwarancja: co najmniej 12 miesięcy. | **TAK**  **Stolik przyłóżkowy "EASY"** |  |

**Uwaga: w kolumnie „WARUNEK GRANICZNY” wyrażenie TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.**

, dnia \_\_\_/\_\_\_/2019 r.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*podpis i pieczątka imienna*

*osoby upoważnionej do reprezentowania firmy*