***Załącznik nr 2 do Zaproszenia***

**OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE**

|  |  |
| --- | --- |
| **PARAMETRY TECHNICZNE** | **Parametr oferowany**  **(PROSZĘ WSKAZAĆ)** |
| **Dyski Serwerowe HDD** | 16 takich samych sztuk |
| Typ dysku 3.5” |  |
| Pojemność dysku 4000 MB |  |
| Szybkość obrotowa 5900 RPM |  |
| Rozwiązania komunikacyjne Serial ATA III |  |
| Element dla NAS |  |
| Rozmiar bufora dysku pamięci 64 MB |  |
| Szybkość transmisji interfejsu dysku 6 Gb/s |  |
| Szybkość transmisji utrzymania dysku 180 MB/S |  |
| Zastosowane technologie CMR |  |
| MTBF 1000000 h |  |
| Pobór mocy 4,8 W |  |
| Pobór mocy w trybie czuwania 0,5 W |  |
| Pobór mocy (bezczynny) 3,95 W |  |
| Napięcie pracy 5V: ±5% 12V: ±10% |  |
| Początkowe natężenie prądu 1,8A |  |
| Zakres temperatur (eksploatacja) 5 - 70°C |  |
| Zakres temperatur (przechowywanie) -40 - 70°C |  |
| Wstrząsy podczas pracy 80 Gs at 2ms |  |
| Wstrząsy podczas przechowywania 300 Gs at 2ms |  |
| Szerokość produktu 101,85 mm |  |
| Wysokość produktu 26,11 mm |  |
| Głębokość produktu 146,99 mm |  |
| Waga produktu (netto) 635g |  |
| **Synology RX418 1U 4BAY EXPANSION UNIT/F SYN 1U RACKSTATION IN** | 1 sztuka |

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*podpis i pieczątka imienna*

*osoby upoważnionej do reprezentowania firmy*