***Załącznik nr 3 do Zaproszenia***

**OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE**

**APARAT SOKOŁOWSKIEGO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PARAMETRY TECHNICZNE** | **PARAMETR OFEROWANY****(PROSZĘ WSKAZAĆ)** |
| 1 | Do nastawiania i zaopatrywania złamań kończyn górnych |  |
| 2 | Statyw wolnostojący na pięcioramiennej podstawie  |  |
| 3 | Teleskopowo połączony ze statywem maszt żurawia zaciskany blokadą szczękową na odpowiedniej wysokości |  |
| 4 | Zakres regulacji podstawy podpórki ramienia – 500 mm |  |
| 5 | Zakres regulacji żurawia – 400 mm |  |
| 6 | Zakres regulacji śruby wyciągowej – 200 mm  |  |
| 7 | Zakres regulacji zmiany kąta nachylenia żurawia - -5° / +95° |  |
| 8 | Konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej |  |

***Określone parametry techniczne są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty.***

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_/\_\_\_/2021 r.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (podpis Oferenta lub kwalifikowany podpis elektroniczny)