***Załącznik nr 3 do Zaproszenia***

**OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PARAMETRY TECHNICZNE** | **PARAMETR OFEROWANY****(PROSZĘ WSKAZAĆ)** |
| **1** | **Maszyna szorująco-zbierająca z wbudowanym systemem dozowania**  |  |
|  | Wydajność teoretyczna – 1700-1800 m2/h |  |
|  | Szerokość pracy maszyny – 42-43 cm  |  |
|  | Baterie litowe nie mniejsze niż 25,6V/40Ah, czas pracy na bateriach ok. 2h  |  |
|  | Regulowana rękojeść z możliwością złożenia w celu optymalizacji miejsca przechowywania  |  |
|  | Możliwość doładowania baterii podczas krótkich przerw w pracy  |  |
|  | Wbudowany system dozowania chemii z kanistrem o pojemności 2-3 litry  |  |
|  | Regulacja dozowania chemii w przedziale od 0,5%-5% (+/0,5%) |  |
|  | Szerokość ssawy 54-55 cm  |  |
|  | Wbudowany prostownik  |  |
|  | Zbiornik wody czystej 30L |  |
|  | Zbiornik wody brudnej 32L |  |
|  | Silnik szczotek w przedziale 2x100-110 W  |  |
|  | Nacisk szczotek 27-28 kg  |  |
|  | Prędkość obrotowa szczotek 195-200 obrotów na minutę |  |
|  | Turbina ssąca 300-310 W |  |
|  | W komplecie 2 szt. podholderów, 2 szt. padów w kolorze zielonym, 2 szt. szczotek supernylon |  |
|  | Wymiary urządzenia: długość 95 cm X szerokość 58 cm x wysokość 112 cm (+/2 cm)  |  |
|  | Poziom hałasu max 72 dB |  |
|  |
|  | Czas reakcji serwisu od przyjęcia zgłoszenia nie dłużej jak – 48h ( dni pracujące) dla zgłoszenia pogwarancyjnego  |  |
|  | Szkolenie z obsługi aparatu/urządzenia, w tym sposobu mycia, dla personelu medycznego oraz technicznego wskazanego przez Zamawiającego, ilość osób do przeszkolenia określa Zamawiający  |  |
|  | Dostawa, montaż i uruchomienie w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu funkcjonowania urządzenia i w obecności osoby/osób wyznaczonych przez Zamawiającego  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim  |  |
|  | Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski  |  |
|  | Do oferty należy dołączyć katalogi i/lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim, potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu. Potwierdzenia w ten sposób wymagają również wszystkie wymagane opcje oraz możliwości rozbudowy sprzętu  |  |
|  | Dostępność części zamiennych po okresie gwarancji min. 8 lat oraz serwisu pogwarancyjnego z możliwością dojazdu do klienta  |  |
|  | Okres gwarancji 18 m-cy; obejmuje wszystkie elementy wielorazowego użytku wchodzące w skład zestawu  |  |
|  | Urządzenie musi spełniać normy bezpieczeństwa i posiadać deklarację zgodności CE |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_/\_\_\_/2022 r.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(podpis Wykonawcy lub kwalifikowany podpis elektroniczny)