**OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PARAMETRY TECHNICZNE** | **PARAMETR OFEROWANY****(PROSZĘ WSKAZAĆ)** |
| 1 | Wózek higienicznyWyposażenie standardowe: dodatkowy wysuwany blat roboczy z boku wózka, plastikowy kosz na odpady, szuflady zamykane na centralny zamek, druciany kosz. |  |
|  | Szerokość: ok. 650 mm |  |
|  | Głębokość: ok. 475 mm |  |
|  | Wysokość: ok. 900 mm |  |
|  | Konstrukcja wózka oparta na czterech kolumnach aluminiowych |  |
|  | Wózek wyposażony w trzy uchwyty do prowadzenia umieszczone na blacie głównym po bokach i z tyłu wózka |  |
|  | Uchwyty stanowią również ogranicznik — zabezpieczenie przed zsuwaniem się pojemników z blatu roboczego |  |
|  | Wózek z czterema szufladami |  |
|  | Górny blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej |  |
|  | Uchwyty szuflad wykonane z ABS |  |
|  | Wózek o podwyższonej ładowności. Całkowita ładowność wózka: ok. 200kg |  |
|  | Druciany kosz (z prawej strony) na akcesoria |  |
|  | Fronty szuflad wyțonane z lekkiego stopu aluminiowego — lakierowane proszkowo |  |
|  | Płyta tylna i boczne: wykonane z lekkiego kompozytu |  |
|  | Szuflady zamykane jednym centralnym zamkiem |  |
|  | Wózek wyposażony w 4 cichobieżne kółka (o średnicy 100mm) w tym 2 kółka z blokadą jazdy |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_/\_\_\_/2022 r.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (podpis Wykonawcy lub kwalifikowany podpis elektroniczny)