**OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PARAMETRY TECHNICZNE** | **PARAMETR OFEROWANY****(PROSZĘ WSKAZAĆ)** |
| **1** | **Wózek bemarowy** | **6 szt.** |
|  | bemary wolnostojące |  |
|  | w górnej części urządzenia ogrzewany elektrycznie zbiornik |  |
|  | pojemniki ogrzewane za pośrednictwem wody znajdującej się w zbiorniku |  |
|  | utrzymywanie temperatury w zbiorniku: 95 °C |  |
|  | w dolnej części nieogrzewane szafki |  |
|  | blat rozsuwany |  |
|  | pojemność 2x1/1 GN 200 mm |  |
|  | wymiary ok. (mm): 930x690x900 |  |
|  | moc: 1,9 KW |  |
|  | zasilanie: 230V |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/2022 r.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (podpis Wykonawcy lub kwalifikowany podpis elektroniczny)