**OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PARAMETRY TECHNICZNE** | **PARAMETR OFEROWANY**  **(PROSZĘ WSKAZAĆ)** |
| **1** | **Myjnia ultradźwiękowa** | **1 sztuka** |
|  | Obsługa analogowa |  |
|  | W zestawie wymagany kosz do myjni |  |
|  | Pojemność 40-45 litrów |  |
|  | Wymiary zewnętrzne:  ok. 660 x 470 x 350 (dł. x szer. x wys. +/- 10%) |  |
|  | Wanna myjni o wymiarach wewnętrznych  ok. 550 x 300 x 250 mm (dł. x szer. x wys. +/-15 %) |  |
|  | Wanna wykonana z blachy o grubości min. 2,00 mm, spawana |  |
|  | Izolacja termiczna i akustyczna |  |
|  | Moc ultradźwiękowa 2 x 1200W (+/- 20%) |  |
|  | Częstotliwość ok. 40 kHz |  |
|  | Moc układu grzania 1400 W (+/- 20%) |  |
|  | Regulacja temperatury w zakresie 20-90oC (+/- 20%) |  |
|  | Układ czasowy 0-30 minut |  |
|  | Serwis gwarancyjny  (nazwa, adres, dane kontaktowe) |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_/02/2023 r.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(podpis Wykonawcy lub kwalifikowany podpis elektroniczny)